Школьный автобус

**Модель и марка** ПАЗ 423470-04

**Категория** M3

**Год выпуска** 2021

**Пассажировместимость** 31

**Реестровый номер** 66-2926

**Гос. номер** Р173РА196

**Эксплуатирующая организация**

**Тип**

Образовательное учреждение

**Название**

МАОУ СОШ №1 г. Первоуральск

**Последний технический осмотр**

**Дата**

20.06.2024 г.

**Место проведения**

623101, Свердловская область, Первоуральск г., Вайнера ул., дом зд.20/2

**Оператор**

ООО "ФОРЕСТЕР" 12364 623101 Первоуральск г., Вайнера ул., дом 20

**ГЛОНАСС**

**Установлен**

Да

**ТАХОГРАФ**

**Марка, модель**

INCOTEX МЕРКУРИЙ

**Осуществление предрейсового контроля тех.состояния**

**Реквизиты документа о назначении**

ООО "Лира" 623101 Первоуральск г., Вайнера ул., дом 20

**Назначен**

Да

**Осуществление предрейсового и послерейсового контроля состояния водителя**

**Организация, реквизиты документа**

ООО "Лира" 623101 Первоуральск г., Вайнера ул., дом 20

**Обеспечено**

Да

**Наличие парковки или заключение договора о стоянке со специализированной организацией**

**Организация, реквизиты документа**

МКУ "ЦХЭиМО" 623100 Первоуральск г., Московское шоссе, стр. 10/1

**Обеспечено**

Да

**Соответствие конструкции автобуса для перевозки детей находящегося в эксплуатации дополнительным требованиям безопасности:**

* Опознавательные знаки "Перевозка детей", спереди и сзади
* Контрастные надписи "ДЕТИ", на наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса
* Кузов автобуса желтого цвета

**Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств:**

* Сиденья, предназначенные для детей, должны быть обращены вперед по ходу автобуса
* В каждом поперечном ряду сидений предусмотренна сигнальная кнопка "Просьба об остановке"
* Отсек в задней части и (или) полки над окнами или другие места для размещения ручной клади и (или) багажа
* Укомплектован двумя аптечками первой помощи(автомобильными)
* Места для установки не менее двух огнетушителей, при этом одно из мест должно находиться вблизи сиденья водителя
* Удерживающими системами для детей. Эти системы включают в себя ремни безопасности типов ZS или ZSr4m в соответствии с Правилами ЕЭК ООН N 16
* Высота первой ступеньки от уровня дороги должна быть не более 25 см, в случае необходимости, должна быть установлена убирающаяся ступенька(подножка), либо применена система опускания и(или) наклона пола

**Ремни безопасности:**

* Двухточечные
* Трехточечные

**Обслуживаемые образовательные организации**  
МАОУ СОШ №1 г. Первоуральск

[[](https://госавтоинспекция.рф/upload/site66/school_bus/link/1(4)-800x600.jpg)](https://xn--80aebkobnwfcnsfk1e0h.xn--p1ai/upload/site66/school_bus/link/1(4)-800x600.jpg)[](https://госавтоинспекция.рф/upload/site66/school_bus/link/2(3)-800x600.jpg)